## Gereedschap: Inventarisatie wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen

Het voorkomen van energieverlies of ongewenste energieverbruik draagt bij aan het verminderen van de energievraag. Elke besparing levert direct rendement op voor het milieu en kostenbesparing. Hoe minder energie er nodig is, des te minder er opgewekt hoeft te worden.

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven om energie te besparen. De activiteitenregeling geeft een uitwerking hiervan voor specifieke branches o.a. hotels en restaurants en sport en recreatie (campings/bungalowparken) via Erkende Maatregelen Lijsten. Deze lijsten zijn van toepassing op bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.

Hieronder staan Wettelijk verplichte energiebesparende technische maatregelen klimaatinstallaties op gebouwniveau. Geef per maatregel aan of u deze maatregel heeft genomen. Maatregelen die nog niet genomen zijn neemt hij op in het MVO-actieplan. Ook als uw verbruiken onder de hierboven genoemde drempelwaarden valt wordt u geacht het document in te vullen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Installatie** | **Maatregel** | **Maatregel genomen? (ja/nee/n.v.t)** |
| Gebouwverwarming: |
|  | Voorkom door een schakeling dat de Centrale Verwarming (CV) buiten bedrijfstijd op vollast aanstaat. |  |
| Pas een schakelklok op de cv-installatie toe. |  |
| Pas een weersafhankelijke regeling op de CV toe. |  |
| Pas een frequentieregeling op uw cv-pomp toe. |  |
| Pas pompschakelaars op de circulatiepomp van vloerverwarming toe. |  |
| Pas in ruimtes > 25m2 thermostaatkranen toe. |  |
|  |  |
| Warmwatervoorziening: |
|  | Breng leidingisolatie aan om warmwaterleidingen én appendages. |  |
|  |  |  |
| Gebouwventilatie: |
|  | Pas een timer toe om onnodig ventileren buiten bedrijfstijd te voorkomen. |  |
| Isoleer de ventilatiekanalen bij toepassing van WTW en indien de temperatuur in de ventilatiekanalen meer dan 10 °C hoger is dan de omgeving. |  |
|  |  |  |
| Gebouwkoeling: |
|  | Koelmachines voor luchtbehandeling zijn voorzien van gescheiden luchtaanzuiging. |  |
| Breng leidingisolatie aan om de koudemiddel leidingen en appendages. |  |
|  |  |  |