**DISPENSATIE AANVRAAG LUXE DOUCHES**

Uitgangspunten compensatieregeling luxe douches:

* De aanvraag dient plaats te vinden op basis van de onderstaande voorbeeld brief.
* De doorstroming van de luxe douche kan nooit meer zijn dan 12 liter per minuut;
* Een wegingsfactor is van toepassing (1 liter water teveel bij een douche staat gelijk aan 0,4 liter water besparing bij een wastafel);
* Het aantal luxe douches dat de norm overschrijdt kan nooit meer dan 30% van het totaal aantal douches omvatten;
* Indien van de compensatie regeling gebruik gemaakt wordt kan er geen gebruik worden gemaakt van de optionele normen voor waterbesparing voor douches en wastafels (= 2 optionele punten).

Uitgangspunten berekening:

* **Luxe douches (de overcapaciteit berekening):**
* Vul bij A2 het aantal luxe douches in dat boven de norm van 9 liter per minuut uitkomt.
* Vul bij B2 de overschrijding per douche in boven de norm van 9 liter per minuut.
* Vul bij C2 het volgende getal in: A1xB1. Dit is de totale overschrijding van de luxe douches.
* **Kranen wastafels (de compensatie berekening):**
* Vul bij A4 het aantal wastafels in dat onder de normering van 6 liter per minuut blijft.
* Vul bij B4 het aantal compensatie per wastafel in onder de van 6 liter per minuut.
* Vul bij C4 het volgende getal in: A4xB4. Dit is de totale compensatie door de wastafels die onder de norm uitkomen.
* Vermenigvuldig dit getal vervolgens met factor 0,4. De factor 0,4 geldt als extra verzwaringsfactor.
* **Eindberekening:** Trek het getal dat is ingevuld bij C1 af van C2 (C4-C2)**.** Dit moet uiteindelijk **een positief getal** zijn om aan de compensatieregeling te kunnen voldoen.

## Voorbeeld berekening

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **A** | **B** | **C** |
| 1 |  | Aantal luxe douches boven de norm van 9 liter per minuut | Aantal liters boven de norm van 9 liter per minuut | Totaal aantal liter (A1xB1) |
| **2** | **Overcapaciteit luxe douches** | 20 | 3 liter | 60 liter |
| **3** |  | Aantal wastafels lager dan de norm van 6 liter per minuut | Aantal liter lager dan de norm van 6 liter per minuut | Totaal aantal liter (A2xB3x0,4) |
| **4** | **Compensatie wastafelkranen** | 80 | 2 liter | **64 liter** |

**Conclusie:** 64 – 60 liter = 4 liter.

### Stichting KMVK

**t.a.v. de heer E. van Dijk**

**Storkstraat 24**

**3833 LB Leusden**

**greenkey@kmvk.nl**

Geachte heer van Dijk,

Via deze weg vragen wij bij u dispensatie aan voor de norm: **Waterbesparing douches.** Met dit bericht laten wij u weten dat wij gebruik wensen te maken van de **compensatieregeling luxe douches**.

Binnen onze organisatie zijn luxe douches aanwezig die meer waterdoorstroming geven dan de verplichte normering. Wij compenseren dit door een lagere doorstroming bij de wastafels. Wij zijn bekend met de bijbehorende uitgangspunten ten aanzien van de compensatieregeling en accepteren deze. Onze berekening:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **A** | **B** | **C** |
| **1** |  | Aantal luxe douches boven de norm van 9 liter per minuut | Aantal liters boven de norm van 9 liter per minuut | Totaal aantal liter (A2xB2) |
| **2** | **Overcapaciteit luxe douches** | (A2) | (B2) | (C2) |
| **3** |  | Aantal wastafels lager dan de norm van 6 liter per minuut | Aantal liter lager dan de norm van 6 liter per minuut | Totaal aantal liter (A4xB4x0,4) |
| **4** | **Compensatie wastafelkranen** | (A4) | (B4) | (C4) |

**Conclusie:** (C4)-(C2) =

Wij zien uw reactie graag spoedig tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Naam bedrijf: ………………………………………………………………………………………………………

Naam contactpersoon: …………………………………………………………………………………………

Datum: ……………-………………- ……………

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………..